**Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet s komentárom**

1. **Obnova pamätníkov obetí svetových vojen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Cena bez DPH |
| Očistenie od depozitu a odstránenie mikroflóry | Čistenie bude realizované mechanicky prípadne šetrným čistením vysokotlakovým čističom s reguláciou tlaku. |  |
| Odstránenie stmavnutých usadením uhlíka | Usadeniny uhlíka a silne znečistený povrch bude očistený pomocou vhodného prostriedku |  |
| Zahubenie mikroflóry vhodným fungicídnym prostriedkom | Celý povrch bude ošetrený fungicídnym prostriedkom, aby sa dosiahlo zahubenie machov a lišajníkov na povrchu kamennej hmoty a zároveň aj obmedzil ďalší rast. |  |
| Nalepenie uvoľneného obkladu podstavca a nahradenie poškodených častí obkladu | Uvoľnené časti kamenného a ako aj betónového obkladu budú znovu nalepené na pôvodné miesto. Poškodený obklad z vymývaného betónu bude nahradený za nový v rovnako rozmere |  |
| Spevnenie kamennej hmoty | Spevnenie kamennej hmoty bude realizované dôkladným napustením spevňovačom na báze esteru kyseliny kremičitej |  |
| Dotmelenie poškodených častí pamätníka | Tvarová a hmotová rekonštrukcia menších úbytkov bude pozostávať z doplnenia chýbajúcej hmoty minerálnou zmesou identickej farebnosti a štruktúry. Pri väčších úbytkoch bude dopĺňaná hmota vystužená v hmote skrytou antikorovou armatúrou. |  |
| Retuš doplnených častí | Záverečná retuš doplnených a vytmelených častí bude zrealizovaná farebnými lazúrami |  |
| Vymaľovanie nápisov na nápisových tabulách | Nápisy budú vymaľované vhodným silkátovým náterom |  |
| **Cena celkom bez DPH** | |  |
| **DPH** | |  |
| **Cena celkom s DPH** | |  |

Dátum Vyhotovenia:

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby:

**Príloha č. 1 - Položkovitý rozpočet s komentárom**

1. **Obnova pamätníka padlých**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Položka | Popis | Cena bez DPH |
| Očistenie od depozitu a odstránenie mikroflóry | Čistenie bude realizované mechanicky prípadne šetrným čistením vysokotlakovým čističom s reguláciou tlaku. Práce budú realizované v obtiažne prístupnom teréne, bez prístupu k vode a elektrine a taktiež bez prístupu bežným dopravným prostriedkom. |  |
| Odstránenie stmavnutých usadením uhlíka | Usadeniny uhlíka a silne znečistený povrch bude očistený pomocou vhodného prostriedku |  |
| Zahubenie mikroflóry vhodným fungicídnym prostriedkom | Celý povrch bude ošetrený fungicídnym prostriedkom, aby sa dosiahlo zahubenie machov a lišajníkov na povrchu kamennej hmoty a taktiež obmedzenie ďalšieho rastu mikroflóry. |  |
| Zakonzervovanie povrchu kamennej hmoty | Celý povrch kamennej hmoty pamätníka bude ošetrený hydrofóbnym prípravkom s maximálnou paropriepustnosťou |  |
| Očistenie a opravenie poškodení oceľového oplotenia | Celý povrch oplotenia bude pomocou vhodných kief očistený od povrchovej korózie a uvoľnených náterov. Poškodené časti budú opravené, prípadne nahradené novými článkami. |  |
| Náter povrchu oceľového oplotenia | Celý povrch oplotenia bude zakonzervovaný antikoróznym náterom čiernej farebnosti. veľmi skorodované časti budú pred záverečným náterom ošetrené prípravkom proti hrdzi |  |
| **Cena celkom bez DPH** | |  |
| **DPH** | |  |
| **Cena celkom s DPH** | |  |

Dátum Vyhotovenia:

Pečiatka a podpis zodpovednej osoby: